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1. 功率计算说明
起重机起升机构电机功率计算涉及起重量、起升速度、机构效率等多因素。本计算器可快速选型配比。
2. 计算公式
电机功率 P = (Q × v) / (6120 × η)
其中：Q=额定起重量(kg)，v=起升速度(m/min)，η=机构总效率
机构效率 η = η1×η2×η3（减速器0.95×卷筒0.96×滑轮组0.97）
制动器制动力矩 M = K×P×R / n
其中：K=安全系数(1.75-2.5)，P=电机功率(kW)，R=制动轮半径(m)，n=转速(rpm)
3. 参考标准
电动机选型须满足GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》。
制动器选型须满足GB/T 33517-2017《电力液压鼓式制动器》。
起升机构设计须满足GB/T 3811-2008《起重机设计规范》。
4. 选型步骤
步骤一：根据额定起重量和起升速度计算所需电机功率。
步骤二：考虑工作级别（A3-A8）选择电机功率等级。
步骤三：确定制动器类型（块式/盘式），计算制动力矩。
步骤四：对照标准参数表确认选型合理性。
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