双梁起重机每日点检检查表
（适用于5吨-50吨双梁桥式起重机）

设备编号：________     设备吨位：________     检查日期：________     检查人：________

	序号
	检查项目
	检查内容与标准
	合格
	不合格
	备注

	1
	机械部分
	主梁及端梁无明显变形、裂纹
	
	
	

	2
	机械部分
	小车轨道无松动、变形
	
	
	

	3
	机械部分
	车轮踏面无裂纹、剥落
	
	
	

	4
	机械部分
	联轴器连接螺栓无松动
	
	
	

	5
	钢丝绳
	钢丝绳无断丝、断股、打结
	
	
	

	6
	钢丝绳
	绳端固定牢固，压板无松动
	
	
	

	7
	钢丝绳
	钢丝绳润滑状况良好
	
	
	

	8
	吊钩
	吊钩无裂纹、变形、磨损不超标
	
	
	

	9
	吊钩
	防脱钩装置完好有效
	
	
	

	10
	吊钩
	吊钩螺母防松装置完好
	
	
	

	11
	制动器
	制动轮表面无油污、磨损不超标
	
	
	

	12
	制动器
	制动器开闭灵活，制动力矩足够
	
	
	

	13
	制动器
	制动瓦衬磨损不超标（≤原厚50%）
	
	
	

	14
	电气系统
	电源指示灯、警示灯正常
	
	
	

	15
	电气系统
	电缆无破损、老化，接头无松动
	
	
	

	16
	电气系统
	滑触线接触良好，无严重磨损
	
	
	

	17
	电气系统
	限位开关动作灵敏可靠
	
	
	

	18
	电气系统
	紧急停止按钮功能正常
	
	
	

	19
	电气系统
	超载限制器功能正常
	
	
	

	20
	安全装置
	行程限位开关完好
	
	
	

	21
	安全装置
	缓冲器完好有效
	
	
	

	22
	安全装置
	扫轨板无变形、脱落
	
	
	

	23
	安全装置
	声光报警器工作正常
	
	
	

	24
	轨道
	轨道无严重磨损、裂纹
	
	
	

	25
	轨道
	轨道连接螺栓无松动
	
	
	

	26
	轨道
	轨道压板无松动、缺失
	
	
	

	27
	运行试验
	空载试车各机构运行平稳
	
	
	

	28
	运行试验
	各机构无异响、异常振动
	
	
	

	29
	运行试验
	制动距离在标准范围内
	
	
	

	30
	其他
	操作手柄/遥控器完好
	
	
	



检查结论：
合格项：____项　　不合格项：____项　　整改要求：_______________

签字确认：操作人：________　　设备管理员：________　　日期：________




