桥式起重机安装验收表
参照标准：TSG Q7016-2024  （35项全覆盖）

项目名称：_______________    安装单位：_______________    设备型号：_______________    额定起重量：_______________t

	序号
	验收项目
	验收标准与要求
	验收结果
	备注

	1
	基础混凝土强度
	达到设计强度等级100%，28天养护报告齐全
	合格/不合格
	

	2
	轨道安装水平度
	纵向≤1/1000，横向≤2/1000，全长≤10mm
	合格/不合格
	

	3
	轨道接头间隙
	常温≤3mm，温差补偿按说明书执行
	合格/不合格
	

	4
	轨距偏差
	跨度≤20m时≤±5mm，＞20m时≤±7mm
	合格/不合格
	

	5
	轨道中心线与梁中心线偏差
	≤10mm
	合格/不合格
	

	6
	主梁上拱度
	跨中S/1000～S/500，无下挠变形
	合格/不合格
	

	7
	主梁旁弯度
	≤S/2000，最大不超过15mm
	合格/不合格
	

	8
	端梁连接螺栓扭矩
	达到GB/T 3632要求，防松标记清晰
	合格/不合格
	

	9
	端梁与主梁连接焊缝
	超声波探伤合格，无裂纹气孔
	合格/不合格
	

	10
	焊接质量（全机）
	焊缝外观无裂纹、气孔、咬边、未熔合
	合格/不合格
	

	11
	绝缘电阻（动力回路）
	≥1MΩ（500V兆欧表）
	合格/不合格
	

	12
	绝缘电阻（控制回路）
	≥0.5MΩ（500V兆欧表）
	合格/不合格
	

	13
	接地保护电阻
	≤4Ω，接地线截面积≥16mm²
	合格/不合格
	

	14
	控制柜安装检查
	排列整齐、标识清晰、接地可靠
	合格/不合格
	

	15
	电机绝缘电阻
	≥0.5MΩ（热态），≥1MΩ（冷态）
	合格/不合格
	

	16
	电缆敷设与接线
	排列整齐、固定牢固、无破损
	合格/不合格
	

	17
	起升高度限位器
	吊钩上升至极限位自动断电
	合格/不合格
	

	18
	大车行程限位器
	两端极限位置自动切断动力并制动
	合格/不合格
	

	19
	小车行程限位器
	两端极限位置自动切断动力并制动
	合格/不合格
	

	20
	超载限制器
	超过110%额定载荷报警并切断起升动力
	合格/不合格
	

	21
	急停开关
	按下后全部动力回路切断，旋转复位
	合格/不合格
	

	22
	起重量限制器
	LED显示准确，超载预报警功能正常
	合格/不合格
	

	23
	吊钩探伤检测
	20倍放大镜+磁粉探伤，表面无裂纹
	合格/不合格
	

	24
	吊钩开口度检查
	开口度增加不超过原尺寸15%
	合格/不合格
	

	25
	钢丝绳外观检查
	无断丝、无严重磨损、润滑状态良好
	合格/不合格
	

	26
	钢丝绳压板紧固
	不少于3块压板，紧固力矩达标
	合格/不合格
	

	27
	制动器间隙调整
	0.6～1.5mm，制动平稳无拖磨
	合格/不合格
	

	28
	制动瓦衬厚度
	磨损未达铆钉头，剩余厚度≥原50%
	合格/不合格
	

	29
	缓冲器安装
	两端设置齐全，弹性良好安装牢固
	合格/不合格
	

	30
	扫轨板安装
	距轨面≤10mm，安装牢固无松动
	合格/不合格
	

	31
	空载试运行
	各机构全程运行平稳无异响无卡阻
	合格/不合格
	

	32
	额定载荷试验
	起升/运行功能正常无异常位移
	合格/不合格
	

	33
	静载荷试验
	1.25倍额定载荷主梁下挠度合格
	合格/不合格
	

	34
	动载荷试验
	1.1倍额定载荷各机构制动可靠
	合格/不合格
	

	35
	安全标识标牌
	额定起重量标识警示标识齐全清晰
	合格/不合格
	



安装单位（盖章）：_______________    使用单位（盖章）：_______________    检验机构（盖章）：_______________
验收人员签字：_______________    验收日期：_____年_____月_____日

本验收表一式三份，安装单位、使用单位、检验机构各存一份
