起重机日常检查记录表（30项完整版）
本文档为起重机每日点检标准化工具，适用于桥式、门式、塔式等各类起重机械。每日作业前由操作人员逐项检查并如实记录。

	序号
	检查项目
	检查标准
	判定
	结果

	1
	钢丝绳外观
	无断丝、无严重磨损、润滑良好
	合格
	/

	2
	钢丝绳直径
	实测>=90%公称直径
	合格
	/

	3
	吊钩转动
	转动灵活，防脱装置完好
	合格
	/

	4
	吊钩探伤
	无裂纹、无塑性变形
	合格
	/

	5
	制动器间隙
	0.5-1.0mm，均匀一致
	合格
	/

	6
	制动器磨损
	制动衬垫>=50%厚度
	合格
	/

	7
	制动器灵敏度
	空载下降<=200mm制动
	合格
	/

	8
	起升限位器
	动作灵敏，切断准确
	合格
	/

	9
	行程限位器
	两端各剩>=3m余量
	合格
	/

	10
	超载限制器
	110%动作，功能正常
	合格
	/

	11
	缓冲器挡板
	完好紧固，弹性正常
	合格
	/

	12
	联轴器
	无裂纹、螺栓紧固
	合格
	/

	13
	减速机
	无异响、无漏油、油位正常
	合格
	/

	14
	电动机
	无异响、温升正常、接地可靠
	合格
	/

	15
	控制按钮
	各按钮灵敏、无卡滞
	合格
	/

	16
	滑触线电缆
	无破损、无短路、接头完好
	合格
	/

	17
	轨道压板
	无松动、无断裂
	合格
	/

	18
	轨道接头
	高低差<=2mm，间隙<=3mm
	合格
	/

	19
	车轮组
	无啃轨、无异常磨损
	合格
	/

	20
	端梁连接
	螺栓紧固、无变形
	合格
	/

	21
	主梁下挠
	<=L/700（空载状态）
	合格
	/

	22
	警示蜂鸣器
	通电后正常闪烁鸣响
	合格
	/

	23
	安全标识
	清晰、完整、无遮挡
	合格
	/

	24
	灭火器
	有效期内、压力正常
	合格
	/

	25
	电气柜
	门关严、无积尘、散热良好
	合格
	/

	26
	防脱钩装置
	完好、紧固、有效
	合格
	/

	27
	防风夹轨器
	锚定可靠、操作灵活
	合格
	/

	28
	声光报警器
	通电后声光正常
	合格
	/

	29
	电缆卷筒
	收放正常、无卡阻
	合格
	/

	30
	总电源
	漏保正常、相序保护正常
	合格
	/



使用说明：1）每日作业前执行，严禁事后补填；2）合格打/，异常备注并上报；3）检查表存档>=6个月；4）异常项经维修确认后方可恢复。参考标准：GB/T 3811-2008、GB/T 5972-2016、TSG Q7015-2016。编制：河南克鲁德重工有限公司




