单梁起重机安全操作规程
（LD型、LH型电动单梁起重机）

一、适用范围
本规程适用于额定起重量1-20吨的电动单梁起重机（LD型、LH型），包括地面操作和驾驶室操作两种方式。
操作人员必须持有市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》（Q2桥门式起重机司机），持证上岗。
本规程依据GB 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》、TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》编制。
使用单位应建立单梁起重机安全管理制度，每台设备建立技术档案，记录安装、检验、维修保养等信息。
本规程适用于室内及露天场所，露天使用时需注意风速不得超过6级（约10.8m/s）。
二、班前检查程序
每班作业前必须按以下项目逐项检查，确认合格后方可作业。检查结果填写在日检记录表中。
	序号
	检查项目
	检查内容
	合格标准

	1
	操作手柄/遥控器
	外观及按键功能
	按键灵敏、外观无破损

	2
	急停开关
	按下测试
	按下后整机断电

	3
	电源指示灯
	通电状态
	指示灯正常亮起

	4
	电动葫芦
	空载试运行
	升降运行无异响

	5
	大车行走
	空载运行
	前进后退正常、无异响

	6
	限位器
	上升限位测试
	碰触限位后自动停止

	7
	钢丝绳
	外观检查
	无断丝、无扭曲、无磨损

	8
	吊钩
	外观检查
	无裂纹、变形，转动灵活

	9
	轨道
	目视检查
	无变形、无异物

	10
	滑触线
	通电检查
	供电正常、集电器接触良好


三、标准操作流程
第1步：接通电源
合上主电源开关，确认电压表指示380V±10%。
第2步：空载试车
分别操作大车前后运行、电动葫芦升降各2次，确认各方向运行正常、无异响。
第3步：吊物捆绑
根据吊物重量和形状选择合适的吊具或吊带，确认重心位置正确、捆绑牢固。
第4步：试吊
将吊物吊起20-50mm高度，静止10秒，检查制动器是否可靠，确认吊物无滑动。
第5步：平移
操作大车将吊物平移至目标位置上方，起吊物离地高度不超过0.5米。
第6步：落位
缓慢下降至指定位置，注意对位精度，避免吊物摆动碰撞。
第7步：松钩
确认吊物放置平稳后卸下吊具，检查吊物是否稳固。
第8步：结束
将吊钩升至安全高度（距上限位不小于500mm），小车移至跨端，切断主电源。
四、十不吊原则
超载不吊：超过额定起重量不吊
指挥不明不吊：指挥信号不清晰或无人指挥不吊
捆绑不牢不吊：吊物捆绑不牢固、重心不稳不吊
吊物下站人不吊：吊物下方或附近有人不吊
斜拉歪吊不吊：吊钩不在吊物正上方时不吊
安全装置失灵不吊：限位器、制动器等安全装置失效不吊
吊物锋利无保护不吊：易切割吊带的锋利边缘无防护不吊
光线阴暗不吊：作业区域照明不足、视线不清不吊
六级以上大风不吊：露天作业风速超过6级不吊
病酒状态不吊：操作人员身体不适或酒后不吊
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