起重机选型参数速查表（18种机型对照）

本速查表根据GB/T 3811-2008《起重机设计规范》及JB/T 1306-2008标准编制，涵盖18种常见起重机型号的选型参数对照，适用于工程师和采购人员快速比选设备。

	序号
	型号/类型
	起重量(t)
	跨度(m)
	高度(m)
	速度(m/min)
	工作级别

	1
	LD电动单梁
	1~5
	7.5~22.5
	6~18
	8/0.8
	A3~A5

	2
	LX悬挂单梁
	0.5~5
	3~15
	6~18
	8/0.8
	A3~A5

	3
	QD通用桥式
	5~50
	10.5~31.5
	12~22
	8~20
	A3~A6

	4
	QZ抓斗
	5~20
	10.5~31.5
	12~22
	20~40
	A6~A7

	5
	QC电磁
	5~20
	10.5~31.5
	12~22
	8~16
	A6~A7

	6
	QY冶金
	5~50
	10.5~31.5
	12~22
	8~12
	A7~A8

	7
	QB防爆
	1~20
	7.5~28.5
	6~18
	8/0.8
	A3~A5

	8
	QN绝缘
	5~50
	10.5~31.5
	12~22
	8~16
	A3~A6

	9
	MG双梁门式
	5~50
	18~35
	10~14
	8~16
	A4~A6

	10
	MH葫芦门式
	1~20
	10~30
	6~12
	8/0.8
	A3~A5

	11
	ME双小车
	2×20~2×50
	18~40
	12~16
	8~16
	A5~A7

	12
	5t双梁桥式
	5
	10.5~22.5
	12~16
	8~12
	A3~A5

	13
	10t双梁桥式
	10
	10.5~25.5
	12~16
	8~12
	A3~A5

	14
	16/3.2t双梁
	16/3.2
	10.5~28.5
	12~16
	8~12
	A4~A6

	15
	20/5t双梁
	20/5
	10.5~31.5
	12~22
	8~12
	A4~A6

	16
	32/8t双梁
	32/8
	13.5~31.5
	16~22
	8~16
	A5~A7

	17
	50/12.5t双梁
	50/12.5
	16~31.5
	16~22
	8~16
	A5~A7

	18
	75~100t双梁
	75~100
	16~31.5
	16~22
	6~10
	A6~A8



注：以上参数为常见配置参考值，实际选型需根据工况条件、使用等级和载荷状态综合确定。特殊环境（防爆、冶金、绝缘、露天等）应选用对应的专用机型。
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