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1. 招标概况
项目名称：桥式起重机采购安装项目
招标编号：ZQ-2026-001
采购内容：QD型20/5t桥式起重机1台（含设计、制造、安装、调试）
交货地点：河南省长垣市产业集聚区
交货期：合同签订后45日历天
质保期：验收合格后12个月
2. 投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格，注册资本不低于1000万元。
2.2 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的桥式起重机A级制造许可证。
2.3 具有桥式起重机安装改造维修A级资质。
2.4 近3年有同类桥式起重机供货业绩不少于5台（提供合同证明）。
2.5 财务状况良好，提供近三年审计报告。
2.6 信誉良好，近3年无重大安全事故记录。
3. 技术规格要求
3.1 额定起重量：主钩20t/副钩5t
3.2 跨度：22.5m
3.3 起升高度：16m
3.4 工作级别：A5
3.5 起升速度：5/0.8m/min（双速）
3.6 大车运行速度：20m/min
3.7 小车运行速度：20m/min
3.8 电源：380V/50Hz 三相五线
3.9 操作方式：地操+遥控
3.10 控制系统：PLC+变频器控制
4. 评分标准
技术评分（50分）：技术方案完整性20分、产品性能参数15分、质量控制10分、安装方案5分。
商务评分（20分）：投标报价10分、交货期3分、付款方式3分、质保期4分。
价格评分（30分）：采用低价优先法，基准价为最低有效投标报价。
5. 合同主要条款
5.1 付款方式：预付款30%+发货款30%+验收款30%+质保金10%。
5.2 质保期：验收合格之日起12个月，质保期内免费维修更换。
5.3 延期交付：按合同金额每日0.1%罚款，上限为合同总价的5%。
5.4 验收标准：按GB/T 14405-2011和TSG Q7015-2016执行。
编制依据
《中华人民共和国招标投标法》
GB/T 14405-2011《通用桥式起重机》
TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》
免责声明
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